**陕西省建设工程进场原材料（构配件）成品、半成品质量检验委托单**

委托单编号：委托日期：2021.01.15 委托单顺序号：ZH-SJ-0115-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | | {buildUnit} | | | | | | | | | | 工程名称 | | | {projectName} | | | | | |
| 委托单位 | | {entrustUnit} | | | | | | | | | | 检测单位 | | | {monitorUnit} | | | | | |
| 施工单位 | | {constructionUnit} | | | | | | | | | | 监理单位 | | | {supervisionUnit} | | | | | |
| 取样地点 | | **现场** | | | | 样品状态 | | | **完好** | | | 见证人员 | | | 考核合格证号：20206023 | | | | | |
| 送样人 | | | {peopleDirect} | | |
| 施工单位  试验员 | | {operator}  考核合格号：{qualifiedNum} | | | | | | | | | | 特种操作  人 员 | | | 上岗证号： | | | | | |
| **委托检测相关信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | 试样  名称 | | 强度等级、规格 | | 生产厂家 | | 供销单位 | 成型日期 | | | 使用  部位 | | 取（制）样数量 | | | 代表  批量 | 试压日期 | 养护  条件 | 龄期 | 试件编号 |
| {ind0} | {sampleName} | | {type} | | {manufacturer} | | {supplyMarket} | {time} | | | {useParts} | | {groupNum} | | | {batch} | {experimentalDate} | {maintenance} | {impending} | ZH-SJ-0115-01 |
| {ind1} | {sampleName1} | | {type1} | | {manufacturer1} | | {supplyMarket1} | {time1} | | | {useParts1} | | {groupNum1} | | | {batch1} | {experimentalDate1} | {maintenance1} | {impending1} |  |
| 委托检测参数 | | | | | 抗压强度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验依据 | | | | | JGJ/T 70-2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检测单位对试件（样）与委托单内容核对  情 况 | | | | | 工程所属区域：浐灞生态区  收样人签字： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收样日期 | | | |  | | | | | | 提供报告日期 | | | |  | | | | | | |
| 委托单位  项目负责人 | | | | （公章） | | | | | | 检测单位 | | | | （收样专用章） | | | | | | |

**注：1.此单分类填写，一式两份，一份存委托单位，一份存检测单位；**

**2.检测单位的收样人员在接受样品前，应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受，**

**并应及时告知委托单位。**

1. **委托单顺序号由委托单位填写，应连续编号。**

说明：

1. 委托日期：委托日期为自动生成委托单导出当日
2. 委托单顺序号：编码规则ZH（中核）-SJ（干混砂浆）-0126（当日日期自动生成）-01（按照制作日期自动排序），因每个实验室要求不同，故此编码最好做成自我维护项
3. 建设单位、工程名称、委托单位、检测单位、施工单位、监理单位，均为设置页面自我维护部分
4. 取样地点：固定为现场
5. 样品状态：固定为完好
6. 送样人：此部分为设置页面自我维护部分
7. 见证人员：设置页面自我维护并做下拉框选择，但最好根据使用部位自动识别考核合格证号（其中使用部位的楼栋号可在设置页面自我维护并做下拉框选择）
8. 试验员：自我维护姓名及考核合格证号
9. 特种操作人员：此部分空白
10. 试样名称：干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆，此处应做下拉框选择
11. 强度等级、规格：强度等级分为M5、Mb5、M7.5、M10，此处做下拉框选择项，规格为70\*70\*70，此处不做其他修改
12. 生产厂家：此处为设置页面自我维护项
13. 供销单位：此处为“厂供”不做其他修改
14. 成型日期：自动生成信息录入日期
15. 使用部位：楼栋号及车库范围在自我维护中修改，具体部位手动录入
16. 取样数量：根据代表批量自动计算，干混砌筑砂浆，每100t为一个批次，不足100t按一组计算，湿伴砌筑砂浆，每50m³为一个批次，不足50m³按一组计算
17. 代表批量：手动录入批量
18. 试压日期：按照成型日期，自动后推28天生成日期，并于到期前三天开始进行每日提醒。
19. 养护条件：固定为“标准养护”
20. 龄期：固定为“28d”
21. 试件编号：除顺序号中的“ZH-”外其余部分

自委托检测参数开始以下处工程所属区域为设置页面自我维护外其余不变

注：每张委托单只能委托一个部位，并且最多委托三组，超过三组则自动生成下一张委托单