**陕西省建设工程进场原材料（构配件）成品、半成品质量检验委托单**

委托单编号：委托日期：2021.01.15 委托单顺序号：ZH-HD-0115-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | | {buildUnit} | | | | | | | | | | 工程名称 | | | {projectName} | | | | |
| 委托单位 | | {entrustUnit} | | | | | | | | | | 检测单位 | | | {monitorUnit} | | | | |
| 施工单位 | | {constructionUnit} | | | | | | | | | | 监理单位 | | | {supervisionUnit} | | | | |
| 取样地点 | | **现场** | | | | | 样品状态 | | **完好** | | | 见证人员 | | | 考核合格证号：20206023 | | | | |
| 送样人 | | {peopleDirect} | | |
| 施工单位  试验员 | | {operator}  考核合格号：{qualifiedNum} | | | | | | | | | | 特种操作  人 员 | | | 上岗证号： | | | | |
| **委托检测相关信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | 试样  名称 | | 最大  干密度g/cm3 | | 最优  含水率% | 环刀体积cm3 | | 回填层数、  回填厚度、  及顶面标高 | | | 使用  机械 | | 要求压 实系数 | | | 回填  日期 | 使用  部位 | 取（制）样数量 | 取样日期 |
| {ind0} | {sampleName} | | {dryDensity} | | {waterContent} | {volume} | | {type} | | | {useMechanical} | | {compactingFactor} | | | {time} | {useParts} | {groupNum} | {samplingDate} |
| {ind1} | {sampleName1} | | {dryDensity1} | | {waterContent1} | {volume1} | | {type1} | | | {useMechanical1} | | {compactingFactor1} | | | {time1} | {useParts1} | {groupNum1} | {samplingDate1} |
| 委托检测参数 | | | | | 压实系数（环刀法） | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验依据 | | | | | GB/T 50123-2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 检测单位对试件（样）与委托单内容核对  情 况 | | | | | 所属区域：浐灞生态区  收样人签字： | | | | | | | | | | | | | | |
| 收样日期 | | | |  | | | | | | 提供报告日期 | | | |  | | | | | |
| 委托单位  项目负责人 | | | | （公章） | | | | | | 检测单位 | | | | （收样专用章） | | | | | |

注：1.此单分类填写，一式两份，一份存委托单位，一份存检测单位；

2.检测单位的收样人员在接受样品前，应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受，并应及时告知委托单位。

3、委托单顺序号由委托单位填写，应连续编号。

说明：

1. 委托日期：委托日期为自动生成委托单导出当日
2. 委托单顺序号：编码规则ZH（中核）-HD（压实系数环刀法）-0126（当日日期自动生成）-01（按照制作日期自动排序），因每个实验室要求不同，故此编码最好做成自我维护项
3. 建设单位、工程名称、委托单位、检测单位、施工单位、监理单位，均为设置页面自我维护部分
4. 取样地点：固定为现场
5. 样品状态：固定为完好
6. 送样人：此部分为设置页面自我维护部分
7. 见证人员：设置页面自我维护并做下拉框选择，但最好根据使用部位自动识别考核合格证号（其中使用部位的楼栋号可在设置页面自我维护并做下拉框选择）
8. 试验员：自我维护姓名及考核合格证号
9. 特种操作人员：此部分空白
10. 试样名称：素土回填、2：8灰土回填、3：7灰土回填、4:6砂石回填，此处应做下拉框选择
11. 最大干密度：手动录入
12. 最佳含水率：手动录入
13. 环刀体积：100、200此处应做下拉框选择
14. 回填层数等：依据模版位置进行手动录入
15. 使用机械：蛙式打夯机、立式打夯机、小型压路机，此处应做下拉框选择
16. 要求压实系数：此处应为设置页面自我维护项
17. 回填日期：应为信息录入日期自动生成
18. 使用部位：楼栋号及车库范围在自我维护中修改，具体部位手动录入
19. 取样数量：手动录入
20. 取样日期：同回填日期自动生成

除所属区域为设置页面自我维护外，其余部分依照模版不做其他改动

注：每张委托单只能委托一层，只能委托12组，超过12组则自动生成下一张委托单。